FICHE MISSION TPZ
Fiche mission pour la réalisation de vols en catégorie spécifique par un drone non classé.
	A - Généralités

	Parcelle
	Commune
	Réf. cadastrale

	
	
	

	Dates souhaitées des vols :
	

	Pilotes à distance impliqués :
	Choisir un télépilote	Choisir un télépilote
	
	Choisir un télépilote	Choisir un télépilote
	Coordonnées téléphoniques télépilote :
	
	

	
	
	

	Mode de vol : 
	VLOS



	B – Risques au sol

	Noms des fichiers kml joints :
	

	Les fichiers kml contiennent les zones de vol (géographie, contingence, tampon, espace adjacent) calculées conformément au MANEX
	☐ Oui        ☐ Non

	Densité de population maximale dans l’empreinte du GRC :
	Données quantitatives : Voir Annexe 1.

	
	☐ Zone contrôlée au sol
	☐ < 5 ppl/km² (iGRC 2)

	
	☐ < 50 ppl/km² (iGRC 3)
	☐ < 500 ppl/km² (iGRC 4)

	
	☐ < 5000 ppl/km² (iGRC 5)

	DroneKeeper peut être utilisé pour déterminer la densité maximale dans le buffer.

	Mitigations du risque au sol appliquées :
	Mitigation → Parcelle ↓
	M1(A) - Low
	M1(C) - Low
	M2 - Medium

	
	
	☐	☐	☐
	
	
	☐	☐	☐
	
	
	☐	☐	☐
	
	
	☐	☐	☐
	
	
	☐	☐	☐
	Annexe 1 : Carte de densité de population (200x200) fournie
	☐ Oui        ☐ Non

	Remarques :
	



	C – Risques Air

	Hauteur de vol maximale : 
	40 m AGL

	ARC final associé :
	ARC-B

	Proximité d’un aérodrome / base ULM
	☐ Oui        ☐ Non
	Si oui, Nom : 

	Opération au sein d’une CTR
	☐ Oui        ☐ Non
	Si oui, Nom : 

	Accords/protocoles obtenus joints à la fiche mission :
	☐ Oui        ☐ Non

	Annexe 2 : Carte OACI VFR fournie
	☐ Oui        ☐ Non

	Remarques :
	



	D – Exigence de confinement

	Densité moyenne dans un rayon de 5 km : 
	Parcelle
	Densité moyenne (ppl/km²)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	☐ < 500 ppl/km²        ☐ < 5000 ppl/km²

	Utiliser smappen.com/app/map pour déterminer la densité moyenne. Données INSEE Census 2022.

	Rassemblement de personnes dans un rayon d’1 km[footnoteRef:1] : [1:  Le service réglementation réalise une première étude en fonction de l’environnement et des événements dont il a connaissance. Le télépilote sur le terrain reste maître de la décision à prendre.] 

	☐ Non        ☐ < 40 000

	Moyen de conformité
	FTS conforme au MoC Light-UAS.2511




	D – Contacts d’urgence

	Réglementation Instadrone :
	07 43 50 34 62

	
	

	
	





	Réf. Dossier METEOR :
	#223847
	Inspections de parcelles agricoles
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	Fiche mission n° :
	001
	
	




ANNEXE 1 : DENSITE DE POPULATION
[Carte Géoportail avec carreau 200x200]
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ANNEXE 2 : CARTE OACI VFR
[Carte OACI suffisamment dézoomée]
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